<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.256" y1="0.256" x2="40.384" y2="0.256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.384" y1="0.256" x2="40.384" y2="40.384" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.384" y1="40.384" x2="0.256" y2="40.384" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.256" y1="40.384" x2="0.256" y2="0.256" width="0" layer="20"/>
<text>GP5</text>
<text>SCL</text>
<text>MCLK</text>
<text>GND</text>
<text>LRCK</text>
<text>GP9</text>
<text>GP8</text>
<text>GP7</text>
<text>SUS</text>
<text>SUS</text>
<text>GP10</text>
<text>GP11</text>
<text>GP2</text>
<text>GP3</text>
<text>GP4</text>
<text>GP6</text>
<text>VIO</text>
<text>3V3</text>
<text>GP1</text>
<text>GP0</text>
<text>EXTCLK</text>
<text>SDOUT</text>
<text>SDIN</text>
<text>SCK</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>USBI2S01A</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>JACHO</text>
<text>2014</text>
<text>USBI2S01A</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>2014</text>
<text>JACHO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="QFN-32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="F0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="1206_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_konektory">
<packages>
<package name="USB_B">
<description>USB_B    USB8317-04</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA02-1">
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="L0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="moje_io" package="QFN-32" value="CP2114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X6" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X7" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="D1" library="moje_diody" package="1206_2" value="ZELENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="1206_2" value="CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X3" library="moje_konektory" package="USB_B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="750mA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="C0805" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="moje_diody" package="1206_2" value="CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FIR1" library="moje" package="F0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="moje_L" package="L0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="C0805" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="moje_R" package="0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="moje_C" package="C0805" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="moje_C" package="C0805" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X6" pad="P$1"/>
<contactref element="X7" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="GND2"/>
<contactref element="X3" pad="GND"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="EXP"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="FIR1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="FIR1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VIO">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SUSPEND">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/SUSPEND">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GP10">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GP11">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GP2">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GP3">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GP4">
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GP6">
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDIN">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDOUT">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GP5">
<contactref element="X1" pad="28"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GP1">
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GP0">
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="EXTCLK">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="X1" pad="27"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="X1" pad="26"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="X1" pad="25"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="X1" pad="23"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GP9">
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="SV4" pad="11"/>
<contactref element="SV4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GP08">
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="SV4" pad="14"/>
<contactref element="SV4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GP7">
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="SV4" pad="15"/>
<contactref element="SV4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MCLK">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LRCK">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
<contactref element="FIR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
