<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="30.226" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="0.254" x2="30.226" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>IN1</text>
<text>IN2</text>
<text>VCC</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>10</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>VCC</text>
<text>OUT1</text>
<text>OUT2</text>
<text>POWER</text>
<text>REL1SW01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>JACHO</text>
<text>MLAB</text>
<text>REL1SW01A</text>
<text>2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="SMA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_T">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_tlacitka">
<packages>
<package name="RELE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="B">
</package>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje_diody" package="SMA" value="SS14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="SMA" value="SS14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="moje_T" package="SOT23" value="IRLML6244">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="moje_diody" package="SMA" value="SS14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="moje_diody" package="SMA" value="SS14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="moje_T" package="SOT23" value="IRLML6244">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje_tlacitka" package="RELE" value="RELE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA06-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA06-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="B" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+VCC">
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
