<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="20.066" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="0.254" x2="20.066" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>TPS63036</text>
<text>MLAB</text>
<text>JACHO</text>
<text>2013</text>
<text>OUT</text>
<text>IN</text>
<text>EN</text>
<text>GND</text>
<text>PS</text>
<text>V01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>JACHO</text>
<text>2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="DSBGA8">
<description>DSBGA8 (WCSP)</description>
</package>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="LPS3015">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
<package name="B">
</package>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_pot">
<packages>
<package name="TRIM_CA9MTV10">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X10" library="moje_io" package="DSBGA8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="moje_L" package="LPS3015" value="LPS3015-152MLC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="moje_C" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="moje_C" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="moje_C" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="moje_C" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="moje_R" package="0603" value="287k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="moje_R" package="0603" value="51k1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="moje_C" package="B" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="moje_C" package="0603" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="moje_io" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="P2" library="moje_pot" package="TRIM_CA9MTV10" value=""/>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="X10" pad="C2"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+BAT2">
<contactref element="X10" pad="A1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X10" pad="B1"/>
<contactref element="L2" pad="1-1"/>
<contactref element="L2" pad="1-2"/>
<contactref element="L2" pad="1-3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X10" pad="C1"/>
<contactref element="L2" pad="2-1"/>
<contactref element="L2" pad="2-2"/>
<contactref element="L2" pad="2-3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="X10" pad="D1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="X10" pad="D2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="X10" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X10" pad="A2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
